**Требования к помещениям при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей**

 **При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями:**

\* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
\* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
\* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
\* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

 **В каждом учреждении распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим:**

\* определены и оборудованы места для курения;
\*определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
\* порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
\* порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
\* действия работников при обнаружении пожара;
\* порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;
\* разработан на видных местах и вывешен план (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре;
\* проведены практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников;
\*осмотрены помещения и приведены в полную готовность в противопожарном отношении.
\* проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
\* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки
и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
\* украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
\* одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
\* проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
\* использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
\* полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
\* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

1. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
3. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
4. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии обслуживающий персонал должен иметь электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
5. Руководителям объектов потребительского рынка при проведении массовых мероприятий, в том числе в ночное время, обеспечить безусловное выполнение мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Исключить случаи применения пиротехнических изделий.